车速

34 km/h

大气压力

1013 kPa

发动机净输出扭矩

34 N·m

摩擦扭矩

1234 N·m

发动机转速

1234 r/min

发动机燃料流量

12.34 kg/h

SCR上游NOX

1234

SCR下游NOX

1234

反应剂余量

1234

进气量

1234

SCR入口温度

54 °C

SCR出口温度

54 °C

DPF差压

54 Pa

发动机冷却剂温度

12 °C

油箱液位

75 %

累计里程

1234 km

## 节油分析

司机节油评分 89.5

### 油耗趋势图

### 油耗异常排行

NO.1 渝D.87566
600
NO.2 渝D.87566
500
NO.3 渝D.87566
400
NO.4 渝D.87566
300

## 排放净化监测

尿素喷射 失败

### NOx净化效率趋势

## DPF堵塞分析

需要再生

### DPF压差曲线

## 发动机运行状态分析

### 高负荷运行占比

### 过热预警

预警时间 | 车牌号 | 温度
--- | --- | ---
12:45 | 渝D.87566 | 600
12:45 | 渝D.87566 | 500
12:45 | 渝D.87566 | 400
12:45 | 渝D.87566 | 300

## 驾驶行为分析

### 驾驶评分指标

急加速 600
急减速 500
怠速时长 400
怠速熄火 300

### 行为雷达

## 尿素使用监控

### 尿素使用趋势

缺尿预警

## 空气系统与进气效率

### 空气滤清器堵塞趋势

### 进气系统健康图

## 车辆健康/维保计划

### 维保提醒

车辆健康评分 89.5

维保时间 | 维保详情
--- | ---
2025-12-31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2025-12-31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2025-12-31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2025-12-31 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 生命周期分析

### 生命周期曲线

进入老化期