应用服务器参数 - 车辆协同数字化平台

#### 应用服务器参数配置

校验相同定位时间过滤
默认过滤
抓拍默认分辨率
默认8;804*576;范围1-8,参考808协议的8801协议,分辨率参数
停车超时时间
单位秒,默认864000
Ads设备停车超时时间
单位秒,默认864000
不产生ACC报警
默认产生
校验808可机打卡的时间
默认不校验，启用后,会比较签到和签退上报的时间,只有大于等于上一个才会处理
808-2011协议是否解析开门状态
默认不解析
808-2011协议是否解析空重载状态
默认不解析
905-2014协议上报时,默认按北京905协议解析
默认不处理
休眠解析
默认不处理
屏蔽远传数据,不产生报警,不入库
默认不屏蔽
是否启用说明905司机信息协议的支持
默认不支持
当ACC状态发生变化是否重新生成报警
默认重新生成
补传点生成报警
默认不产生
补传点生成报警触发阈值
单位秒,默认60,范围0-1800
补传点生成报警，不产生ACC报警
默认产生
使用809位置中的状态位生成报警
默认不产生 注意:配置此参数后,会忽略下级上报的报警+报警处理+附件
非补传的0704不用解析
默认不产生
屏蔽808协议0x020的扩展ID=0xEA(DCR和DVR扩展数据)
默认不屏蔽
下发升级，每个分包应等待时间
默认3000（毫秒），为0时不等待
屏蔽主动安全报警速度
默认不屏蔽
是否结束设备当天累计驾驶超时报警
默认否
808ts发送标志位
默认12，范围：0-255;标志位：1: 紧急，1位：保留 2位：终端信息显示 3位：终端TTS播报 4位：广告屏显示
禁用门磁报警
默认不启用
离线产生疲劳报警
默认不启用：延迟20分钟(取系统时间) 启用：离线就报警(取最后一个定位时间)