地图管理 - 车辆协同数字化平台

### 地图管理功能说明

地图管理模块实现多地图协同方式下的地图接口配置、电子围栏管理、限速叠加规则维护和语音播报规则配置等功能，通过调用不同地图API满足用户的多样化需求。

### 逻辑架构图

地图管理
地图接口管理
电子围栏管理
限速叠加规则维护
语音播报规则配置

### 功能模块

##### 4.3.2.1 地图接口管理

地图接口管理功能用于维护多地图协同方式下的地图接口配置，通过调用不同地图API满足用户的多样化需求。该功能支持对地图服务接口进行增加、删除、修改和查询操作，可配置接口地址、接口密钥、调用方式、请求频率限制等参数信息。系统支持根据不同账号显示当前公司车辆所在的小区域地图，区域地图配置功能可根据账号权限设置显示对应区域的地图范围。地图接口管理还包含算法处理逻辑功能，实现坐标转换、路径计算、距离测算等地图数据处理算法。地图的绘制功能需增加审核流程以保障数据准确性。

进入地图接口管理

##### 4.3.2.2 电子围栏管理

电子围栏管理功能实现地图电子围栏的增加、删除、修改和查询操作。电子围栏用于定义特定地理区域，当车辆进入或离开围栏区域时可触发相应的业务逻辑。围栏增加功能可在地图上绘制围栏区域范围，设置围栏名称、围栏类型、生效时间、关联限速规则等属性信息。围栏删除功能可对无效或不再使用的围栏进行删除处理。围栏修改功能可对围栏的范围、属性等信息进行编辑更新。围栏查询功能支持按名称、类型、区域等条件检索围栏信息。车辆限速信息需要在界面上进行显示，便于管理人员直观了解各区域的限速要求。

进入电子围栏管理

##### 4.3.2.3 限速叠加规则维护

限速叠加规则维护功能用于实现特殊路段自定义叠加规则的配置，并支持相关优先级业务选择处理。该功能支持对叠加规则进行增加、删除、修改和查询操作，可配置规则名称、适用路段、限速值、生效条件等参数信息。优先级设置功能可设置多规则叠加时的优先级顺序，当同一路段存在多个限速规则时，系统根据优先级确定最终生效的限速值。当车辆超速时，超速速度需要通过语音进行播报，语音播报规则可由用户自行选择配置，包括播报内容、播报频率、播报条件等设置项。

进入限速叠加规则维护

##### 4.3.2.4 语音播报规则配置

语音播报规则配置功能用于设置车辆超速时的语音播报规则，包括播报内容、播报频率、播报条件等设置项。用户可根据实际需求自定义语音播报规则，确保驾驶员能够及时了解车辆超速情况，提高驾驶安全性。

进入语音播报规则配置